<p>Una sola batería inteligente (7,4 V x 2,2 A = 16 W) para sustituir tu batería perdida, dañada o deteriorada.</p>
<p>Está equipada con un pequeño conector Easy Connect Plug y se puede utilizar para alimentar nuestros guantes y calcetines con calefacción. Dependiendo de la prenda y del nivel de calefacción, las baterías pueden durar hasta 6 horas.</p>
<p>Esta batería proporciona energía de manera eficiente a la prenda y evita el sobrecalentamiento controlando el voltaje. Gracias a su procesador interno, tampoco es necesario encenderlos: basta con conectar la batería y encender el guante o el calcetín.</p>
<p><strong>[!] VOLTIOS, AMPERIOS Y VATIOS<br></strong>Cuando busques baterías, asegúrate de no comparar manzanas (7,4 V) con peras (12 V), ya que un voltaje más alto calienta más rápido y alcanza temperaturas más altas. En términos motociclísticos, los voltios se pueden comparar con la cilindrada (cc) de tu motocicleta. Para que te hagas una idea: 12 V en su nivel más bajo (40 % de potencia) es comparable a 7,4 V en su segundo nivel más alto (80 % de potencia).</p>
<p>El amperaje indica la cantidad de energía que circula por los cables en un momento dado. Básicamente, el amperaje determina cuánto tiempo durará la batería antes de que sea necesario recargarla. En cierto modo, el amperaje es el equivalente al tamaño de tu depósito de gasolina.</p>
<p>Multiplicando los voltios y los amperios, obtenemos la potencia de la batería o, dicho de forma sencilla, la potencia de salida. Hablamos de potencia de salida en lugar de temperaturas porque la potencia de salida se puede calcular (V x A = W) y las temperaturas están sujetas a factores que escapan a nuestro control. En términos motociclistas: caballos de potencia.</p>