<p>Un col doublé thermique, conçu pour les motards dans des conditions douces à froides.</p>
<p>Le col thermique est entièrement conçu pour offrir un maximum de chaleur entre le casque et la veste.</p>
<p>Il est préformé d'après la morphologie humaine, contrairement aux modèles « plats » traditionnels, et équipé d'une longue fermeture éclair sur le côté droit pour faciliter l'enfilage.</p>
<p>Une douce ouate est utilisée pour isoler le col. Elle est hydrofuge et coupe-vent.</p>