<ul><li>Protection du cadre, du moteur et des carénages</li><li>Patins de protection élégants et remplaçables si besoin en polyamide résistant à l'abrasion</li><li>Large surface de contact pour une répartition optimale de la force</li><li>Surface optimisée avec de bonnes propriétés de glissement</li><li>Sous-structure particulièrement solide en aluminium fraisé par commande numérique</li><li>Montage simple et raccord de cadre stable grâce aux éléments spécifiques à chaque moto</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Inclus</span>:</p><ul><li>2 x Patin de protection</li><li>2 x Plaque de montage</li><li>Notice d'installation</li><li>Matériel de montage</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Détails</span>:</p><ul><li>Matériaux: Ertalon PA6 / Acier</li><li>Surface: époxy</li><li>Couleur: noir / noir</li><li>Poids: 1,0 kg</li></ul>