<ul><li>Extrêmement résistant par sa forme optimisée en d'acier de 2,5 mm de l'epaisseur</li><li>Ajustement parfait, conception au plus près du véhicule</li><li>Complètement amovible grâce au système de verrouillage rapide innovant et robuste</li><li>Kit antivol disponible en option</li><li>Pour un montage définitif, le verrouillage rapide est remplacé par de la visserie standard (M8)</li><li>Nombreux trous fonctionnels, compatibles entre autres, avec le système RotopaX</li><li>Montage simple aux points d'ancrage d'origine</li><li>Protection efficace contre la corrosion grâce à la finition époxy</li><li>Maintien sécurisé pour les valises latérales TRAX, AERO et NANUK ainsi que les SysBag 15 et SysBag 30 avec platine d'adaptation</li><li>Kits d'adaptation également disponibles pour la fixation des valises de Givi/Kappa, Krauser et Shad</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Inclus</span>:</p><ul><li>2 x Support latéral PRO</li><li>Notice d'installation</li><li>Matériel de montage</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Détails</span>:</p><ul><li>Matériaux: Acier</li><li>Surface: époxy</li><li>Couleur: noir</li><li>Poids: 6,0 kg</li><li>Montage en largeur sur la moto: 47,0 cm</li></ul>