<ul><li>Forme universelle pour presque toutes les motos</li><li>Fixation fiable de la ceinture de la sangle de serrage à 4 points</li><li>2 pochettes latérales avec fermetures à glissière</li><li>2 grandes surfaces latérales avec sangles élastiques pour bagagerie supplémentaire.</li><li>Espace de stockage pour casque</li><li>Poche en filet avec fermeture à glissière dans le couvercle</li><li>Fermetures à glissière couvertes</li><li>Partie inférieure en matière antidérapante</li><li>Nylon balistique 1680D robuste et particulièrement résistant aux UV, avec doublure résistante aux projections d’eau</li><li>Détails réfléchissants pour accroître la visibilité</li><li>Gestion de la fermeture à glissière: les sangles en caoutchouc empêchent les battements fermeture à glissière</li><li>Sur le dessus, un système MOLLE en matière Hypalon solide permet la fixation de pochettes accessoires.</li><li>Protection contre les intempéries grâce au sac interne étanche inclus dans la livraison</li><li>Poignée de manipulation robuste</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Inclus</span>:</p><ul><li>1 x Sacoche de selle PRO Cargobag</li><li>1 x poches intérieures étanches</li><li>4 x Sangle d'installation</li><li>2 x Anneaux de fixation pour une attache au support de plaque</li><li>1 x Film de protection de peinture</li><li>Notice d'installation</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Détails</span>:</p><ul><li>Matériaux: Nylon balistique 1680D</li><li>Couleur: noir / antracite</li><li>Dimensions: 50,0 x 70,0 x 33,0 cm</li><li>Poids: 1,8 kg</li><li>Capacité total: 50,0 l<br></li></ul>