<div>Citofono (set per 2 caschi)</div><div>Citofono da bici a bici, che comunica con un motociclista per una distanza di 1,2 km.</div><div>Citofono di gruppo, con un massimo di 4 motociclisti che comunicano su una distanza di 3,6 km.</div><div>Cardo Gateway, abbinalo a cuffie di marca diversa.</div><div>Connessione interfono spontanea in rotta con altri utenti Cardo grazie alla tecnologia Click-to-link®.</div><div>VOX, chiamata vocale, risposta o rifiuto di chiamate in arrivo.</div><div>Tecnologia AGC, controllo automatico del volume in base al rumore ambientale e alla velocità di guida.</div><div><br></div><div>Controllo vocale</div><div>Aziona Freecom 4 Plus con semplici comandi vocali come: "Hey Cardo, volume su" per aumentare il volume.</div><div>Fai una domanda a Siri o OK Google con "Hey Siri" e "OK Google".</div><div><br></div><div>Connessione con dispositivi Bluetooth®</div><div>Il doppio profilo vivavoce consente l'accoppiamento simultaneo di due dispositivi Bluetooth®.</div><div>Streaming audio parallelo: ricevi istruzioni GPS o ascolta musica tramite smartphone o radio mentre sei in una conversazione (solo con Android).</div><div>Durante le conversazioni telefoniche o durante l'ascolto di musica / radio, queste verranno disattivate non appena si riceve un'istruzione GPS.</div><div>Modalità conferenza cellulare (conducente e passeggero con chiamante dall'altra parte della linea).</div><div><br></div><div>Funzionalità di musica e radio</div><div>Radio RDS FM integrata e sei stazioni preselezionate.</div><div>A2DP / AVRCP, streaming musicale wireless dal sistema di navigazione, telefono o lettore MP3 in alta qualità.</div><div>Regola il volume audio separatamente per: musica, radio, una chiamata interna o istruzioni GPS.</div><div>Music Sharing ™; condividere la musica in modalità wireless tramite A2DP con il passeggero.</div><div><br></div><div>Altre specifiche:</div><div>Esperienza sonora senza precedenti grazie agli altoparlanti JBL forniti di serie (può essere sostituito con altoparlanti a scelta con un jack da 3,5 mm).</div><div>Facile da usare grazie alla rotella di scorrimento integrata e ultrasottile.</div><div>Freecom 4 viene fornito con un microfono ibrido e un microfono a filo.</div><div>Impostalo facilmente secondo i tuoi desideri grazie all'app Cardo SmartSep.</div><div>Personalizza le impostazioni e ricevi aggiornamenti software tramite la community Cardo.</div><div>Certificato IP67, resistente all'acqua e alla polvere.</div><div>Fino a 13 ore di comunicazione - una settimana in standby.</div><div>Continua a utilizzare Freecom 4 Plus mentre lo carichi tramite il 12V della tua moto o un pacco batteria.</div><div>Il design sottile e aerodinamico (solo 20 mm) garantisce meno rumore del vento nel casco.</div><div>Chip Bluetooth® 4.1.</div>