<p>Una singola batteria intelligente (7,4 V x 2,2 A = 16 W) per sostituire la batteria persa, danneggiata o deteriorata.</p>
<p>È dotata di un piccolo Easy Connect Plug e può essere usata per alimentare i nostri guanti e calzini riscaldati. A seconda dell'attrezzatura e del livello di riscaldamento, le batterie possono durare fino a 6 ore.</p>
<p>Questa batteria fornisce energia in modo efficiente all'indumento e previene il surriscaldamento tenendo sotto controllo la tensione. Grazie al processore interno, non è necessario accenderli: basta collegare la batteria e accendere il guanto o il calzino.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPERE E WATT<br></strong>Quando cerchi delle batterie, assicurati di non confrontare mele (7,4 V) con pere (12 V), perché una tensione più alta si riscalda più velocemente e raggiunge temperature più elevate. In termini motociclistici, i volt possono essere paragonati alla cilindrata (cc) della tua moto.</p>
<p>Per darti un'idea: 12 V al livello più basso (40% di potenza) sono paragonabili a 7,4 V al secondo livello più alto (80% di potenza).</p>
<p>L'amperaggio indica quanta potenza passa attraverso i fili in un dato momento. In pratica, l'amperaggio determina quanto durerà la batteria prima di dover essere ricaricata. In un certo senso, l'amperaggio è l'equivalente della capacità del tuo serbatoio di benzina.</p>
<p>Moltiplicando i volt e gli ampere, troviamo la potenza della batteria, o in parole povere: la potenza erogata. Parliamo di potenza erogata invece che di temperature perché la potenza erogata può essere calcolata (V x A = W) e le temperature sono soggette a fattori fuori dal nostro controllo. In termini motociclistici: cavalli vapore.</p>