<ul><li>Bescherming van frame, motor en kuip</li><li>Goed gevormde, vervangbare (indien nodig) glijplaat van slijtvast polyamide</li><li>Groot contactoppervlak voor de best mogelijke krachtverdeling</li><li>Geoptimaliseerd oppervlak met goede glij-eigenschappen</li><li>Extreem solide, CNC-gefreesde onderconstructie van aluminiumlegering</li><li>Eenvoudige montage en stevige framebevestiging dankzij fietsspecifieke aanbouwelementen</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Bij levering inbegrepen</span>:</p><ul><li>2 x valblok</li><li>2 x montagebeugel</li><li>Montage instructies</li><li>Montagemateriaal</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Details</span>;</p><ul><li>Materiaal: PA6 Ertalon / staal</li><li>Oppervlakte: gepoedercoat</li><li>Kleur: zwart / zwart</li><li>Gewicht: 1,0 kg / 2,3 lb</li></ul>