<ul><li>Extreem duurzaam door zijn geoptimaliseerde vorm en 2,5 mm dik staal</li><li>Perfecte pasvorm, ontworpen om dicht bij de fiets te passen</li><li>Volledig verwijderbaar met nieuw ontwikkelde, nog robuustere snelsluitingen</li><li>Optionele diefstalbeveiliging verkrijgbaar</li><li>Voor permanente montage kunnen snelsluitingen worden vervangen door standaardonderdelen (M8)</li><li>Talrijke functionele boringen, compatibel met onder andere het RotopaX-systeem</li><li>Eenvoudige montage op originele montagepunten</li><li>Krachtige corrosiebescherming dankzij poedercoating</li><li>Veilige bevestiging voor TRAX, AERO en NANUK zijkoffers en SysBag 15 en SysBag 30 met adapterplaat</li><li>Adapterkits voor het bevestigen van koffers van Givi / Kappa, Krauser en Shad zijn ook beschikbaar</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Bij levering inbegrepen</span>:</p><ul><li>2 x PRO Zijdrager</li><li>Montage instructies</li><li>Montagemateriaal</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Details</span>:</p><ul><li>Materiaal: staal</li><li>Oppervlakte: gepoedercoat</li><li>Kleur: zwart</li><li>Gewicht: 6,0 kg / 13,2 lb</li><li>Breedte op motorfiets gebouwd: 47,0 cm / 18,5 in</li></ul>