<ul><li>Bescherming van frame, motor en kuip</li><li>Goed gevormde, vervangbare (indien nodig) glijplaat van slijtvast polyamide</li><li>Groot contactoppervlak voor de best mogelijke krachtverdeling</li><li>Geoptimaliseerd oppervlak met goede glij-eigenschappen</li><li>Extreem solide, CNC-gefreesde onderconstructie van aluminiumlegering</li><li>Eenvoudige montage en stevige framebevestiging dankzij Motorspecifieke aanbouwelementen</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Bij levering inbegrepen</span>:</p><ul><li>2 x vervangende pads voor frame slider kit</li><li>2 x Frame slider kit</li><li>Montage instructies</li><li>Montagemateriaal</li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Details</span>:</p><ul><li>Materiaal: PA6 Ertalon / Aluminium</li><li>Oppervlakte: geanodiseerd</li><li>Kleur: zwart / zilver</li><li>Gewicht: 1,1 kg / 2,4 lb</li></ul>