<p>Pojedyncza inteligentna bateria (7,4 V x 2,2 A = 16 W) zastępująca zgubioną, uszkodzoną lub zużytą baterię.</p>
<p>Jest wyposażona w małą wtyczkę Easy Connect Plug i może być używana do zasilania naszych rękawic i skarpet ogrzewanych. W zależności od rodzaju sprzętu i poziomu ogrzewania baterie mogą działać do 6 godzin.</p>
<p>Bateria ta skutecznie zasila odzież i zapobiega przegrzaniu, kontrolując napięcie. Dzięki wbudowanemu procesorowi nie musisz jej włączać – wystarczy podłączyć baterię i włączyć rękawiczki lub skarpety.</p>
<p><strong>[!] WOLT, AMPERE I WAT<br></strong>Szukając akumulatorów, upewnij się, że nie porównujesz jabłek (7,4 V) z gruszkami (12 V), ponieważ wyższe napięcie powoduje szybsze nagrzewanie i osiąganie wyższych temperatur. W terminologii motocyklowej wolt można porównać do pojemności silnika (cc) motocykla. Aby dać ci wyobrażenie: 12 V na najniższym poziomie (40% mocy) jest porównywalne z 7,4 V na drugim najwyższym poziomie (80% mocy).</p>
<p>Natężenie prądu wskazuje, ile mocy przepływa przez przewody w danym momencie. Zasadniczo natężenie prądu określa, jak długo bateria będzie działać przed koniecznością ponownego naładowania. W pewnym sensie natężenie prądu jest odpowiednikiem wielkości zbiornika paliwa.</p>
<p>Mnożąc napięcie i natężenie prądu, otrzymujemy moc akumulatora, czyli po prostu moc wyjściową. Mówimy o mocy wyjściowej zamiast o temperaturze, ponieważ moc wyjściową można obliczyć (V x A = W), a temperatura zależy od czynników, na które nie mamy wpływu. W terminologii motocyklowej: moc silnika.</p>