<p>Kable umożliwiające zasilanie obu rękawic ogrzewanych z jednego (nieograniczonego) źródła zasilania, odpowiednie do kurtek MACNA® wyposażonych w system Electric Power Guide™.</p>
<p>Kabel E.P.G. umieszcza się między jednym z trzech kabli połączeniowych motocykla a rękawicami ogrzewanymi, zapewniając nieograniczone zasilanie.</p>
<p>Alternatywnie można go podłączyć bezpośrednio do akumulatora 12 V – 6 A, który można przechowywać w kieszeni wewnątrz kurtki MACNA®.</p>
<p>Z tej kieszeni kabel E.P.G. można poprowadzić na zewnątrz podszewki termicznej, gdzie znajduje się Electric Power Guide™. Przełóż kabel przez serię pętli nad ramionami i rękawami, a wtyczki wyskoczą przy mankietach, umożliwiając podłączenie rękawic.</p>
<p>Kabel jest wyposażony w małą i dużą wtyczkę Easy Connect. Mała wtyczka jest podłączana do rękawic ogrzewanych, a duża do kabla połączeniowego motocykla.</p>
<p>Kabel ten jest odpowiedni do kurtek MACNA® wyposażonych w nasz system Electric Power Guide™: serię pętli w całej kurtce, które umożliwiają poprowadzenie kabli zasilających przez rękawy, zapewniając pełną swobodę ruchów i brak obciążenia nadgarstków.</p>
<p>Jeśli Twoja kurtka nie jest wyposażona w system Electric Power Guide™, potrzebujesz naszego <a href="https://www.macna.com/pl/electrically-heated-clothing-kits-macna-extension-cable" target="_blank">kabla przedłużającego.</a></p>