<p>Volledig waterdicht dankzij het HDRY membraan.</p><p>Op onzichtbare wijze is op impactgevoelige plaatsen PU protectiepadding geplaatst.</p><p>Geavanceerde TPU verterking rondom enkel en bij scheenbeen.</p><p>Olie- en zuurbestendige Dual-Flex zool, stevig aan de achterzijde en flexibel aan de voorzijde.</p><p> 3D vormgegeven schakelprotectie.</p><p>Antibacterieel voetbed met A.P.S. (Air Pump System), gaat actief transpiratie tegen.</p><p>Reflectie op achterzijde laars.</p><p>Ritssluiting en verstelbare schacht met klittenbandsluiting.<br></p>