<p>Este set contiene una batería inteligente (7,4 V x 6 A = 45 W), un cable adaptador y un cargador. La batería está equipada con un conector Easy Connect Plug y se puede utilizar para alimentar nuestras chaquetas y/o pantalones calefactables. Dependiendo de la prenda y del nivel de calefacción, la batería puede durar hasta 5 horas.</p>
<p>Proporciona energía de manera eficiente a la prenda y evita el sobrecalentamiento controlando el voltaje. Gracias a su procesador interno, tampoco es necesario encenderlos: basta con conectar la batería y encender la chaqueta o los pantalones.</p>
<p>El cargador tiene un enchufe pequeño, por lo que se incluye un cable adaptador para cargar la batería. El cable adaptador también es necesario cuando se utiliza la batería para calentar guantes y/o calcetines, que también tienen un pequeño Easy Connect Plug.</p>
<p><strong>[!] VOLTIOS, AMPERIOS Y VATIOS<br></strong>Cuando busques baterías, asegúrate de no comparar manzanas (7,4 V) con peras (12 V), ya que un voltaje más alto calentará más rápido y alcanzará temperaturas más altas. En términos motociclísticos, los voltios se pueden comparar con la cilindrada (cc) de tu motocicleta. Para que te hagas una idea: 12 V en su nivel más bajo (40 % de potencia) es comparable a 7,4 V en su segundo nivel más alto (80 % de potencia).</p>
<p>El amperaje indica la cantidad de potencia que circula por los cables en un momento dado. Básicamente, el amperaje determina cuánto tiempo durará la batería antes de que sea necesario recargarla. En cierto modo, el amperaje es el equivalente al tamaño de tu depósito de gasolina.</p>
<p>Multiplicando los voltios y los amperios, obtenemos la potencia de la batería o, dicho de forma sencilla, la potencia de salida. Hablamos de potencia de salida en lugar de temperaturas porque la potencia de salida se puede calcular (V x A = W) y las temperaturas están sujetas a factores que escapan a nuestro control. En términos motociclistas: caballos de potencia.</p>