<p>Une seule batterie intelligente (7,4 V x 2,2 A = 16 W) pour remplacer ta batterie perdue, endommagée ou détériorée.</p>
<p>Elle est équipée d'un petit connecteur Easy Connect Plug et peut être utilisée pour alimenter nos gants et chaussettes chauffants. Selon l'équipement et le niveau de chauffage, les batteries peuvent durer jusqu'à 6 heures.</p>
<p>Cette batterie alimente efficacement le vêtement et empêche la surchauffe en surveillant la tension. Grâce à son processeur interne, tu n'as pas besoin de les allumer : il suffit de connecter la batterie et d'allumer ton gant ou ta chaussette.</p>
<p><strong>[!] VOLTS, AMPÈRES ET WATTS<br></strong>Lorsque tu cherches des batteries, veille à ne pas comparer des pommes (7,4 V) avec des poires (12 V), car une tension plus élevée chauffe plus vite et atteint des températures plus élevées. En termes de moto, les volts peuvent être comparés à la cylindrée (cc) de ta moto. Pour te donner une idée : 12 V à son niveau le plus bas (40 % de puissance) est comparable à 7,4 V à son deuxième niveau le plus élevé (80 % de puissance).</p>
<p>L'ampérage indique la quantité d'électricité qui circule dans les fils à un moment donné. En gros, l'ampérage détermine la durée de vie de la batterie avant qu'elle ne doive être rechargée. D'une certaine manière, l'ampérage équivaut à la taille de ton réservoir d'essence.</p>
<p>En multipliant les volts et les ampères, on trouve la puissance de la batterie, ou plus simplement : la puissance de sortie. On parle de puissance de sortie plutôt que de températures, car la puissance de sortie peut être calculée (V x A = W) et les températures dépendent de facteurs qui échappent à notre contrôle. En termes moto : la puissance en chevaux.</p>