<p>Questo set ha una batteria intelligente (7,4 V x 6 A = 45 W), un cavo adattatore e un caricabatterie. La batteria ha un grande Easy Connect Plug e può essere usata per alimentare le nostre giacche e/o pantaloni riscaldati. A seconda dell'indumento e del livello di riscaldamento, la batteria può durare fino a 5 ore.</p>
<p>Fornisce energia in modo efficiente all'indumento e previene il surriscaldamento tenendo sotto controllo la tensione. Grazie al processore interno, non è necessario accenderli: basta collegare la batteria e accendere la giacca o i pantaloni.</p>
<p>Il caricabatterie è dotato di una piccola spina, quindi è incluso un cavo adattatore per caricare la batteria. Il cavo adattatore è necessario anche quando la batteria viene utilizzata per riscaldare guanti e/o calzini, anch'essi dotati di un piccolo Easy Connect Plug.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPERE E WATT<br></strong>Quando cerchi delle batterie, assicurati di non confrontare mele (7,4 V) con pere (12 V), perché una tensione più alta riscalda più velocemente e raggiunge temperature più elevate. In termini motociclistici, i volt possono essere paragonati alla cilindrata (cc) della tua moto.</p>
<p>Per darti un'idea: 12 V al livello più basso (40% di potenza) sono paragonabili a 7,4 V al secondo livello più alto (80% di potenza).</p>
<p>L'amperaggio indica quanta potenza passa attraverso i cavi in un dato momento. In sostanza, l'amperaggio determina la durata della batteria prima che sia necessario ricaricarla. In un certo senso, l'amperaggio è l'equivalente della capacità del serbatoio del carburante.</p>
<p>Moltiplicando i volt e gli ampere, troviamo la potenza della batteria, o in parole povere: la potenza erogata. Parliamo di potenza erogata invece che di temperature perché la potenza erogata può essere calcolata (V x A = W) e le temperature sono soggette a fattori fuori dal nostro controllo. In termini motociclistici: cavalli vapore.</p>