<p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span style="-webkit-font-kerning: none;"><span style="font-weight: bold;"><a href="https://www.cardosystems.com/support/freecom-4-plus" target="_blank">Freecom 4 Plus Support</a></span></span></p><p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span style="-webkit-font-kerning: none;"><span style="font-weight: bold;"><a href="https://www.splashdesign.com/pub/media/downloadable/cardocheatsheet_nl.pdf" target="_blank">Seizoensvoorbereiding stappenplan</a><br><br></span></span><a href="https://online.flippingbook.com/view/295198295/" target="_blank" style="font-weight: 700;">Cardo informatie</a><span style="-webkit-font-kerning: none;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></p><p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span style="-webkit-font-kerning: none;">Bluetooth communicatie met je vrienden, navigatie instructies ontvangen of bellen naar huis dat je iets later bent voor het eten, alles kan met de Freecom 4+ van Cardo. Door de spraakbesturing kan dit allemaal gedaan worden met beide handen aan het stuur!</span></p><p>
</p><p style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span style="font-kerning: none">Daarnaast zorgen de JBL speakers voor een kraakhelder geluid. Tijd voor een feestje in je helm?&nbsp;</span></p><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Intercom</span><br>Bike-to-bike intercom, met een motorrijder communiceren over een afstand van 1.2km. <br>Groep-intercom, met maximaal 4 motorrijders communiceren over een afstand van 3.6km. <br>Cardo Gateway, pair met een ander merk headset. <br>Spontane intercomverbinding onderweg met andere Cardo gebruikers dankzij Click-to-link® techniek.<br>AGC technologie, automatische volumeregeling op basis van omgevingsgeluid en rijsnelheid. <br><br><span style="font-weight: bold;">Spraakbesturing</span><br>Bedien de Freecom 4 Plus met eenvoudige spraakopdrachten zoals: "Hey Cardo, volume up" om het volume te verhogen. <br>Stel een vraag aan Siri of OK Google met "Hey Siri" en "OK Google".<br>VOX, spraak gestuurd bellen, aannemen of weigeren van inkomende oproepen.&nbsp;</p><p><br><span style="font-weight: bold;">Verbinding met Bluetooth® apparaten </span><br>Dual Handsfree profiel maakt gelijktijdig koppelen van twee Bluetooth® apparaten mogelijk.<br>Parallel Audio Streaming: Ontvang GPS instructies of luister naar muziek via de smartphone of radio terwijl je in een gesprek bent (alleen met Android). <br>Tijdens telefoongesprekken of als je aan het luisteren bent naar muziek/radio worden deze gemute zodra je een GPS instructie ontvangt.<br>Mobiele telefoon Conference Mode (rijder en passagier met beller aan andere kant van de lijn). <br><br><span style="font-weight: bold;">Muziek-en radiofunctionaliteiten</span><br>Geïntegreerde RDS FM-radio en zes voorkeurszenders. <br>A2DP/AVRCP, draadloos muziek streamen vanaf het navigatiesysteem, telefoon of MP3-speler in hoge kwaliteit.<br>Pas de audiovolume afzonderlijk aan voor: Muziek, radio, een intercomgesprek of GPS instructie.<br>Music Sharing™; deel draadloos via A2DP muziek met de passagier.<br><br><span style="font-weight: bold;">Overige specificaties:</span><br>Ongekende geluidservaring dankzij de standaard meegeleverde JBL speakers (kunnen vervangen worden voor speakers naar eigen keuze met 3.5mm jack).<br>Eenvoudig te bedienen dankzij geïntegreerd, ultradun scrollwiel. <br>De Freecom 4 wordt geleverd met een hybride microfoon en een draadmicrofoon.<br>Stel 'm eenvoudig in naar je eigen wensen dankzij de Cardo SmartSep App. <br>Personaliseer instellingen en ontvang software updates via de Cardo community. <br>IP67 gecertificeerd, water- en stofdicht. <br>Tot 13 uur communicatie - één week standby. <br>Blijf de Freecom 4 Plus gebruiken terwijl je 'm oplaadt via de 12V van je motor of een battery pack.<br>Slank en aerodynamisch design (slechts 20mm) zorgt voor minder windgeruis in de helm.&nbsp; &nbsp;<br>Bluetooth® 4.1 chip.<br></p>