<p>Deze set bevat één slimme batterij (7,4 V x 6 A = 45 W), een adapterkabel en een oplader. De batterij heeft een grote Easy Connect Plug en kan worden gebruikt om onze verwarmde jassen en/of broeken van stroom te voorzien. Afhankelijk van het kledingstuk en de verwarmingsstand gaat de batterij tot wel 5 uur mee.</p>
<p>Hij voorziet het kledingstuk efficiënt van stroom en voorkomt oververhitting door het voltage in de gaten te houden. Dankzij de interne processor hoef je ze niet aan te zetten – je sluit gewoon de accu aan en zet je jas of broek aan.</p>
<p>De lader heeft een kleine stekker, dus er wordt een adapterkabel meegeleverd om de accu op te laden. De adapterkabel is ook nodig wanneer de accu wordt gebruikt om handschoenen en/of sokken te verwarmen, die ook een kleine Easy Connect Plug hebben.</p>
<p><strong>[!] VOLT, AMPÈRE &amp; WATT<br></strong>Als je batterijen zoekt, zorg er dan voor dat je geen appels (7,4 V) met peren (12 V) vergelijkt, want een hogere spanning verwarmt sneller en bereikt hogere temperaturen. In motortermen kan volt worden vergeleken met de cilinderinhoud (cc) van je motorfiets. Om je een idee te geven: 12 V op het laagste niveau (40% vermogen) is vergelijkbaar met 7,4 V op het op één na hoogste niveau (80% vermogen).</p>
<p>Ampère geeft aan hoeveel stroom er op een bepaald moment door de draden loopt. In principe bepaalt de stroomsterkte hoe lang de accu meegaat voordat hij opnieuw moet worden opgeladen. In zekere zin is de stroomsterkte gelijk aan de grootte van je benzinetank.</p>
<p>Door volt en ampère te vermenigvuldigen, vinden we het wattage van de accu, of simpel gezegd: het vermogen. We hebben het over vermogen in plaats van temperaturen, omdat vermogen kan worden berekend (V x A = W) en temperaturen onderhevig zijn aan factoren waar we geen invloed op hebben. In motortermen: pk's.</p>