<p>De <b>SCHUBERTH C5 ANC</b> is de eerste Schuberth motorhelm communicatiesysteem combinatie met actieve ruisonderdrukking. Het gaat niet om stilte, het gaat om controle. Het vermindert wind- en weg geluiden, terwijl de belangrijke geluiden behouden blijven: uw motor, het verkeer en noodsignalen. Het zet een nieuwe norm op het gebied van aero-akoestische prestaties en een verbeterde rijervaring.</p><div><p>Het <b>SC Edge ANC</b>-systeem is ontwikkeld in samenwerking met Cardo en maakt gebruik van SCHUBERTH's eigen kalibratie- en afstemmingssysteem. Het richt zich specifiek op wind- en turbulentie geluiden die vermoeidheid bij de berijder veroorzaken en op lange termijn gehoorschade kunnen veroorzaken, terwijl essentiële geluiden zoals het motorgeluid, het omringende verkeer en sirenes van hulpdiensten behouden blijven.</p><p>Deze eigen filtering zorgt ervoor dat berijders de passieve veiligheidsgeluiden kunnen blijven horen die ze moeten horen, terwijl het geluid dat afleiding veroorzaakt wordt geëlimineerd.</p><p>Dit alles met één duidelijk doel: het geluid beheersen, de rijervaring versterken.</p></div><p>De C5 ANC wordt ondersteund door nieuwe krachtige 53 mm ANC-luidsprekers, die zorgen voor toonaangevende helderheid en diepte van het geluid, kristalheldere communicatie en connectiviteit. Of het nu gaat om intercom gesprekken of je favoriete muziek, de nieuwe ANC-luidsprekers geven een nieuwe definitie aan het geluid in de helm met een meeslepende, high-fidelity ervaring, die een geheel nieuwe norm stelt op het gebied van geluid diepte en precisie.</p><p>De&nbsp;<span style="font-weight: bold;">SCHUBERTH C5</span>&nbsp;is een systeemhelm vol met de laatste technologie. Het is de eerste helm met&nbsp;<span style="font-weight: bold;">P/J-homologatie</span>&nbsp;en goedgekeurd volgens de nieuwe&nbsp;<span style="font-weight: bold;">ECE 22.06-regelgeving</span>: de beste oplossing voor de meest veeleisende toerrijders. SCHUBERTH C5 heeft een volledig nieuw ontwerp met een buitengewoon<span style="font-weight: bold;">&nbsp;compacte en</span>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">aerodynamische schaal</span>. Het interieur, met zijn exclusieve&nbsp;<span style="font-weight: bold;">naadloze voeringconcept,</span>&nbsp;biedt een ongeëvenaard comfortniveau dat nog nooit eerder is gezien.<span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p><span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p><span style="font-weight: bold;">Helmschaal</span><br></p><ul><li>Direct verwerkte glasvezel (SCHUBERTH Direct Fibre Processing) in combinatie met een speciale hars wordt onder hoge druk vacuüm samengeperst om een uitzonderlijk stevige en toch uniek lichte helmschaal te vormen</li><li>Glasvezelschaal versterkt met één carbon-laag voor verbeterde schokabsorptie en lichter gewicht<br></li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Binnenschaal</span><br></p><ul><li>Nieuw EPS-materiaal voor verbeterde schokabsorptie en grotere hoofdholte, inclusief twee dichtheden voor het hoofddeel en de zijkanten</li><li>Nieuw&nbsp;<span style="font-weight: bold;">SCHUBERTH INDIVIDUAL</span>&nbsp;naadloos voeringconcept om de pasvorm aan te passen<br></li></ul><p><br></p><p><span style="font-weight: bold;">Eigenschappen<br></span></p><ul><li>ECE 22.06 gehomologeerd, met P/J dubbele homologatie.</li><li>Glasvezelschaal versterkt met één carbon-laag voor verbeterde schokabsorptie en lichter gewicht</li><li>Nieuwe positionering van de kinband om het comfort in het keelgebied te verbeteren en Anti Roll Off System&nbsp;<span style="font-weight: bold;">(A.R.O.S)</span></li><li>Dubbele kinluchtinlaat om de ventilatie te verbeteren, met verwisselbaar filter. Nieuwe achterspoiler met luchtafzuiger</li><li>Nieuw gepatenteerd viziermechanisme met geheugenfunctie</li><li>Verbeterd gezichtsveld dankzij het nieuwe City Position-mechanisme en het nieuwe zonnevizier vergrendelingsmechanisme</li><li>SC2 - Plug and Play mesh communicatiesysteem op basis van de Sena 50S. Luidsprekers, microfoon en antenne bij voorbaat geïnstalleerd in de helmschaal.</li><li>Nieuw Neckroll-concept voor eenvoudiger onderhoud van de voering en verbeterde aero-akoestiek-prestaties en de mogelijkheid om de pasvorm aan te passen dankzij het Schuberth Individual-concept.</li><li>Nieuw kinvergrendelingsmechanisme gemaakt van glasvezelversterkt kunststof voor een lager gewicht en verbeterde bediening.</li><li>Reflecterend gebied op de winddeflector, nekrol, vizierafdichting en helmstickers voor verbeterde zichtbaarheid tijdens het rijden met open en gesloten kinbak.</li></ul>