<div><span style="font-size: 13px;">Overland Fuel Jerrycan voor montage op Kriega OS-Platform. De Jerrycans hebben een speciaal ontworpen lekvrije hals en schroefdraad met dopvergrendeling en brandstofbestendige pakking voor een naadloze afdichting van de dop.</span></div><div><span style="font-size: 13px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px;">Specificaties:</span></div><div><span style="font-size: 13px;">– Afmetingen: 360 x 270 x 85 mm (B x L x H)</span></div><div><span style="font-size: 13px;">- Inhoud: 4,5 liter / 1,19 US gallon</span></div><div><span style="font-size: 13px;">– Gewicht (incl. tuit) leeg: 1,1 kg / 2,42 lbs</span></div><div><span style="font-size: 13px;">– Gewicht (incl. tuit) gevulde 4.5L brandstof: 4.4 kg / 9. 72 lbs (gebaseerd op 1 Nederlandse Benzine liter = 0.737 kilogram)</span></div><div><span style="font-size: 13px;">– Tuit: inclusief Overland-Fuel zelfontluchtende tuit</span></div><div><span style="font-size: 13px;">- FKM Brandstofbestendige rubberen seal</span></div><div><span style="font-size: 13px;">- Type vloeistoffen: alleen brandstof - Benzine, diesel, kerosine, gasolie</span></div><div><span style="font-size: 13px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13px;">VOOR GEBRUIK: Grondig wassen en laten drogen.</span></div>