<p>Zestaw zawiera jedną inteligentną baterię (7,4 V x 6 A = 45 W), kabel adaptera i ładowarkę. Bateria jest wyposażona w dużą wtyczkę Easy Connect Plug i może być używana do zasilania naszych ogrzewanych kurtek i/lub spodni. W zależności od rodzaju sprzętu i poziomu ogrzewania bateria może działać do 5 godzin.</p>
<p>Skutecznie zasila odzież i zapobiega przegrzaniu, kontrolując napięcie. Dzięki wbudowanemu procesorowi nie musicie jej włączać – wystarczy podłączyć akumulator i włączyć kurtkę lub spodnie.</p>
<p>Ładowarka jest wyposażona w małą wtyczkę, dlatego do ładowania akumulatora dołączony jest kabel adaptera. Kabel adaptera jest również potrzebny, gdy akumulator jest używany do ogrzewania rękawiczek i/lub skarpet, które również są wyposażone w małą wtyczkę Easy Connect.</p>
<p><strong>[!] WOLT, AMPERE I WAT<br></strong>Szukając akumulatorów, upewnij się, że nie porównujesz jabłek (7,4 V) z gruszkami (12 V), ponieważ wyższe napięcie ogrzewa szybciej i osiąga wyższe temperatury. W terminologii motocyklowej wolty można porównać do pojemności silnika (cc) motocykla. Aby dać ci wyobrażenie: 12 V na najniższym poziomie (40% mocy) jest porównywalne z 7,4 V na drugim najwyższym poziomie (80% mocy).</p>
<p>Natężenie prądu wskazuje, ile mocy przepływa przez przewody w danym momencie. Zasadniczo natężenie prądu określa, jak długo bateria będzie działać przed koniecznością ponownego naładowania. W pewnym sensie natężenie prądu jest odpowiednikiem wielkości zbiornika paliwa.</p>
<p>Mnożąc napięcie i natężenie prądu, otrzymujemy moc akumulatora, czyli po prostu moc wyjściową. Mówimy o mocy wyjściowej zamiast o temperaturze, ponieważ moc wyjściową można obliczyć (V x A = W), a temperatura zależy od czynników, na które nie mamy wpływu. W terminologii motocyklowej: moc silnika.</p>