<p>Uma única bateria inteligente (7,4 V x 2,2 A = 16 W) para substituir a tua bateria perdida, danificada ou deteriorada.</p>
<p>Está equipada com um pequeno Easy Connect Plug e pode ser usada para alimentar as nossas luvas e meias aquecidas. Dependendo do equipamento e do nível de aquecimento, as baterias podem durar até 6 horas.</p>
<p>Esta bateria fornece energia de forma eficiente para a peça de roupa e evita o sobreaquecimento, mantendo a tensão sob controlo. Graças ao seu processador interno, também não precisas de as ligar – basta conectar a bateria e ligar a luva ou meia.</p>
<p><strong>[!] VOLTS, AMPERES E WATTS<br></strong>Quando procurares baterias, certifica-te de que não estás a comparar maçãs (7,4 V) com peras (12 V), pois uma tensão mais alta aquece mais rápido e atinge temperaturas mais altas. Em termos de motocicletas, os volts podem ser comparados à cilindrada (cc) da tua moto. Para se ter uma ideia: 12 V no seu nível mais baixo (40% de potência) é comparável a 7,4 V no seu segundo nível mais alto (80% de potência).</p>
<p>A amperagem indica quanta potência passa pelos fios num determinado momento. Basicamente, a amperagem determina quanto tempo a bateria vai durar antes de precisar de ser recarregada. De certa forma, a amperagem é equivalente ao tamanho do teu depósito de combustível.</p>
<p>Ao multiplicar os volts e os amperes, obtemos a potência da bateria ou, em termos simples, a potência de saída. Falamos de potência de saída em vez de temperaturas porque a potência de saída pode ser calculada (V x A = W) e as temperaturas estão sujeitas a fatores fora do nosso controlo. Em termos de motociclos: cavalos de potência.</p>